**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**清洁运输门禁及视频监控系统采购招标公告**

（业务编号：ZB/SC2024-RG099）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：清洁运输门禁及视频监控系统采购。

技术要求：

（一）7度暖光频闪灯，卡口镜头需与500万卡口摄像单元配套使用。

（二）招标项按需方要求的品牌及设备参数执行，满足需要使用要求。

报名截止时间：2024年4月25日。

招标时间：2024年5月上旬（具体以招标说明书为准）。

二、招标范围：详见招标清单。

三、资质要求

具有独立法人资格或其他组织的生产厂家或中间商，注册时间不低于五年（成立时间为2019年4月25日之前）

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：XX公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司清洁运输门禁及视频监控系统采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.开票资料。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费200元（不退）和投标保证金15000元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的10%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：彭工18870596208

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

 萍乡萍钢安源钢铁有限公司

 2024年4月18日

附件1

**法定代表人资格证明书**

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的清洁运输门禁及视频监控系统采购项目招（议）标活动（业务编号：ZB/SC2024-RG099），签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明

投标人：

（盖章）日期： 2024年4月22日

附件2

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

 是中华人民共和国合法企业，法定地址：

法定代表人 特授权 代表我公司全权办理针对贵公司报名清洁运输门禁及视频监控系统采购项目招标活动（业务编号：ZB/SC2024-RG099）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：2024年4月22日至2024年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章或签字）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：

职务：业务经理 职务：总经理

电话： 电话：

 单位名称：（公章）

 签署日期：2024-4-22

附件3

**承诺书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与清洁运输门禁及视频监控系统采购项目（业务编号：ZB/SC2024-RG099）的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

 日期： 2024年4月22日

**清单明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **参数** | **数量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 智能网络视频录像机 | NVR-B500-E8@16-X | 存储接口：不少于8个SATA接口，最大可配12TB硬盘视频接口：不少于2个HDMI，2个VGA接口网络接口：不少于2个RJ45， 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0输入带宽：≥384Mbps输出带宽：≥256Mbps接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备1、报警输入通道可通过外接开关量信号实现对相应通道进行图片抓拍并通过FTP上传；2、具备通过JAVA的JNA技术下载回放视频功能，提供实际接入案例代码、SDK。 | 3 | 台 | 宇视海康 |
| 2 | 8TB硬盘 | ST8000VX009 | 缓存:256MB转速:5400RPM接口类型:SATA尺寸大小:3.5英寸 | 24 | 块 | 希捷西部数据东芝 |
| 3 | 400万筒型网络摄像机 | IPC-E264-FW@PAEK-Z28-VD1 | 星光:支持，超星光:支持，红外:支持像素:400万，传感器类型：1/1.8" 焦距：不小于2.8~12 mm，电动变焦补光灯类型：混合补光补光距离：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：10 m最大图像尺寸：不小于2560 × 1440视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG等背光补偿:支持强光抑制:支持防水防尘:IP67网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口复位：支持报警：3路输入，2路输出RS-485：1路RS-485接口电源：支持POE供电 | 6 | 台 | 宇视海康 |
| 4 | 触发雷达 | DT-R@T | 雷达检测距离可调，检测宽度可调；提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；具备检测车和人功能，支持单人过滤。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； | 3 | 台 |  |
| 5 | 立杆 |  | 6米标准卡口立杆 | 6 | 套 |  |
| 6 | 500万卡口摄像单元 | HC151@GMV-L32S | 抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。镜头规格：25mm光圈类型：手动光圈 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入触发输出：4路及以上同步输出，可作为补光灯同步输出控制触发输入：1路及以上触发/报警输入通讯接口：2个以上RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口抓拍功能图片格式：JPEG支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议等 视频分辨率：不小于2448(H)×2048(V)存储功能：TF;USB视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG终端接入：支持整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 传感器类型：不小于2/3” CMOS标准车牌识别率达到99.5%。原厂指导调试安装。 | 3 | 台 | 宇视海康 |
| 7 | 7度暖光频闪灯 | LAMP-S16@A07-T30 | 光源类型：16颗优质大功率LED发光角度10°覆盖范围：单车道环境补光灯最佳补光范围16米～25米触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US外壳材质金属铝一般规范工作温度：温度-30℃~70℃电源：220VAC±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结功耗：35W MAX防护等级：IP66重量：2.74KG与500万卡口摄像单元配套 | 3 | 台 |  |
| 8 | 卡口镜头 | LENS-CM1140P-9M | 视场角:水平：61.2°-20.6° 垂直：33.2°-10.8° 对角：68.5°-23.2°靶面:1" 焦段:11-40mm尺寸:Φ66.5mmx113.41mmx73.35mm光圈:F1.6~2.2，P-Iris接口:C接口重量:315g解像力:9mp聚焦方式:手动聚焦（配合500万卡口摄像单元使用）与500万卡口摄像单元配套 | 3 | 台 |  |
| 9 | 三维可调安装支架 | TR-UV06-A-IN | 使用环境:室外；重量:0.8kg以上；材质:铝合金；使用范围:横杆安装调节范围:水平：360°，垂直：90°最大承重:20kg(44.1lb) | 9 | 台 |  |
| 10 | 无簧道闸(5米防撞圆杆,含雷达) | PKG5501W@LR-FZ-Y-40-A | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米）支持遇阻反弹，开优先保护功能免学习、按键微调限位位置，调试简单事件日志记录、方便操作追踪支持红外，地感，雷达等多种防砸手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态开/关到位输出接口：各1组485控制接口：1组开/关/停控制信号接口：各1组红外/地感防砸信号接口：1组保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组手柄控制接口：1组防护等级：≥IP54工作温度和湿度：-30~60℃运行速度：1.5s、2s、2.5s工作电压：AC220V电机类型：直流无刷杆子类型：直杆道闸方向：全向 | 3 | 套 |  |
| 11 | 无簧道闸(5米防撞,含雷达) |  | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米）支持遇阻反弹，开优先保护功能免学习、按键微调限位位置，调试简单事件日志记录、方便操作追踪支持红外，地感，雷达等多种防砸手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态开/关到位输出接口：各1组485控制接口：1组开/关/停控制信号接口：各1组红外/地感防砸信号接口：1组保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组手柄控制接口：1组防护等级：≥IP54工作温度和湿度：-30~60℃运行速度：1.5s、2s、2.5s工作电压：AC220V电机类型：直流无刷杆子类型：栅栏道闸方向：全向 | 1 | 套 |  |
| 12 | 5米防撞圆杆 | PKG-FZ-Y@40-A  | 材料:铝合金+珍珠棉主杆:4000MM，直径50MM颜色:白重量:4KG安装方式:内六角不锈钢螺丝固定 | 3 | 台 |  |
| 13 | 户外LED大屏幕 |  | 1.屏体尺寸：1.28(L)\* 0.64m(H)； 2.像素间距（mm）：10mm；3.分辨率（W×H）：512点/块；4.模组像素间距（mm）：10mm；5.模组分辨率（W×H）：512点/块\*；6.模组尺寸（mm）：320\*160mm；7.像素密度（点/m2）：10000点/m2；8.驱动方式：恒流驱动，1/16扫；9.亮度：≥350cd/m2；视距：5~40m10.视角（水平/垂直°）：±85度11.最大功耗（W/m2）；≤600cd/m212.换帧频率：≥60帧/S；13.使用寿命：≥10万个小时，平均无故障时间：≥1万个小时；14.离散失控点：＜0.0001；出厂时为0；15.盲点率：＜0.0001；出厂时为0；16.工作温/湿度范围（℃/RH）： -20 ~ 60 /≤ 95%RH ；17.主控板：灵信控制卡；18.通讯接口：RJ45 | 3 | 块 |  |
| 14 | LED屏幕立杆 |  | 国产定制一体成型双立柱结构（2米高） | 3 | 套 |  |
| 15 | 应用数据库服务器 | 2488H V6或NF5270M6或R750xs | 1、规格：标准2U机架式；2、处理器：配置≥2颗英特尔至强金牌5318H(2.5GHz/18核/24.75MB/150W)3、内存：配置≥512 ECC DDR4；4、硬盘：配置≥5块960GB SSD硬盘；5、RAID卡：配置1块独立的2G缓存的硬件raid卡，支持raid0/1/5/6等，6、网卡：配置≥4\*GE电口，2\*10GE（光口，满配光模块）； 7、电源&散热：满配冗余热插拔电源，满配冗余风扇,支持单风扇失效；8、服务：原厂3年质保服务； | 2 | 台 | 超聚变浪潮DELL |
| 16 | 防火墙 | USG6335E-AC | 1、设备形态1U；采用多核架构；支持交流双电源；2、为了提高可靠性，支持风扇可插拔，且支持前后风道；3、配置千兆光电复用口≥8个；万兆光口≥2个；千兆电口≥2个；4、吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7.8万；5、全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、IPv6RD、ACL6等；6、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等；7、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置。8、本次配置：本次实配双AC电源，配置1块≥240G SSD硬盘，配置3年防病毒功能许可。 | 1 | 台 | 华为 |
| 17 | 终端电脑 | 扬天M4000q 2024款 | 酷睿14代i5-14400 16G 1TB SSD23英寸显示器 | 3 | 套 | 联想惠普戴尔华为 |
| 18 | 光纤跳线 | LC-LC | 多模双芯OM3 5米 | 12 | 对 |  |
| 19 | GPS数据服务 | 物流节点服务、历史追溯服务 | 1、能够使用车牌号，通过标准接口获取车辆实施位置的经纬度数据。2、以一车\*一天计算次数（同车当天获取次数不限），年使用数量不少于20万次。 | 1 | 年 | 中交兴路 |